# HAYPAROOF PLUS

<br/> Polymer Modified Hard Elastic Waterproofing

<br/> **Description;**

<br/> It is a polymer based, one component waterproofing coating that forms a waterproof impermeable insulation layer on the surfaces it is applied. The product have high adhesion to the surface, easy to apply, it have high resistance to corrosion and chemicals, it have very good resistant to acids, petroleum products, water and solvents. High mechanical resistance to abrasion and impact. It is not affected by fungi and bacteria. The product is UV resistance. It is resistant to salt water, grease and oil and is also impermeable.

|  |
| --- |
| <br/> **Usage Areas;**  <br/> Waterproofing of terrace roof and balconies, metal roofs, woods, and old bituminous problematic insulations, asphalt and concrete floors, under ceramic waterproofing, wet areas (bath, WC, shower, kitchen), Prefabricated concrete, painted sheet, galvanized sheet, GRP water streams as waterproofing layer |

<br/> **Application Details**

<br/> Concrete surfaces should be clean, sound and free from oil, grease, cement laitance and all loosely adhering particles. Application surfaces are primed with Hayparoof plus thinned with 30-50% water directly. After four hours one coat is applied without thinning. And another coat is applied after four hours. The application of each layer should be perpendicular to the previous one, and should be completed at one time.

<br/> **Application Prohibitions**

* <br/> Avoid application in temperatures below +5°C and above +35°C.
* <br/> Avoid application on frozen areas, on areas under risk of freezing in 24 hours or on areas open to direct sunlight or wind.

<br/> Polimer modifikasiyalı sərt elastik hidroizolyasiya

<br/> **Təsvir;**

<br/> Polimer əsaslı, tətbiq olunduğu səthlərdə suya davamlı keçirməyən izolyasiya qatı əmələ gətirən, tək komponentli su izolyasiya örtüyüdür. Məhsul səthə yüksək yapışma qabiliyyətinə malikdir, tətbiqi asan, korroziyaya və kimyəvi maddələrə qarşı yüksək davamlılığa malikdir, turşulara, neft məhsullarına, su və həlledicilərə çox yaxşı davamlıdır. Aşınmaya və təsirə qarşı yüksək mexaniki müqavimət. Göbələk və bakteriyalardan təsirlənmir. Məhsul ultrabənövşəyi şüalara davamlıdır. Duzlu suya, yağa və yağa davamlıdır və həmçinin keçirməzdir.

|  |
| --- |
| <br/> **İstifadə Sahələri;**  <br/> Teras damının və eyvanların, metal damların, ağacların və köhnə bitumlu problemli izolyasiyaların, asfalt və beton döşəmələrin, keramik hidroizolyasiya altında, yaş yerlərin (hamam, tualet, duş, mətbəx), prefabrik beton, boyalı təbəqə, sinklənmiş təbəqə, GRP su yalıtımı su yalıtım təbəqəsi kimi axınlar |

<br/> <br/> **Tətbiq təfərrüatları**

<br/> Beton səthlər təmiz, sağlam və yağdan, yağdan, sement sütündən və bütün boş yapışan hissəciklərdən təmizlənməlidir. Tətbiq olunan səthlər birbaşa olaraq 30-50% su ilə seyreltilmiş Hayparoof plus ilə astarlanır. Dörd saatdan sonra nazikləşdirmədən bir qat tətbiq olunur. Və dörd saatdan sonra başqa bir qat tətbiq olunur. Hər bir təbəqənin tətbiqi əvvəlki birinə dik olmalıdır və bir anda tamamlanmalıdır.

**Tətbiq qadağaları**

* <br/> +5°C-dən aşağı və +35°C-dən yuxarı temperaturda tətbiq etməkdən çəkinin.
* <br/> Donmuş ərazilərə, 24 saat ərzində donma riski olan ərazilərə və ya birbaşa günəş işığına və ya küləyə açıq ərazilərə tətbiq etməkdən çəkinin.

<br/> Модифицированная полимером жесткая эластичная гидроизоляция

<br/> Описание:

<br/> Это однокомпонентное гидроизоляционное покрытие на полимерной основе, которое образует водонепроницаемый изоляционный слой на поверхностях, на которые оно наносится. Продукт имеет высокую адгезию к поверхности, легко наносится, обладает высокой устойчивостью к коррозии и химическим веществам, имеет очень хорошую стойкость к кислотам, нефтепродуктам, воде и растворителям. Высокая механическая стойкость к истиранию и ударам. Не поражается грибками и бактериями. Продукт устойчив к ультрафиолетовому излучению. Он устойчив к соленой воде, жирам и маслам, а также непроницаем.

<br/> Области использования:

<br/> Гидроизоляция террасных крыш и балконов, металлических крыш, деревянных и старых битумных проблемных изоляций, асфальтовых и бетонных полов, гидроизоляция под керамической плиткой, влажные помещения (ванна, туалет, душ, кухня), сборный железобетон, окрашенный лист, оцинкованный лист.

<br/> Сведения о приложении

<br/> Бетонные поверхности должны быть чистыми, прочными и свободными от масла, жира, цементного молока и всех слабо приставших частиц. Поверхности нанесения грунтуются материалом Hayparoof plus, разбавленным водой на 30-50%. Через четыре часа наносится один слой без разбавления. И еще один слой наносится через четыре часа. Нанесение каждого слоя должно быть перпендикулярно предыдущему и выполняться за один раз.

<br/> Запреты приложений

•<br/> Избегайте применения при температурах ниже +5°C и выше +35°C.

•<br/> Избегайте нанесения на промерзшие участки, на участки с риском замерзания через 24 часа или на участки, открытые для прямого солнечного света или ветра.