КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПРАЙМЕР

<br/> Это концентрированная гидроизоляционная грунтовка на основе акрилового полимера.

<br/> ОПРЕДЕЛЕНИЕ;

<br/> Гидроизоляционная грунтовка на основе акрилового полимера на водной основе, используемая в качестве грунтовки при гидроизоляции.

<br/> Глубоко проникает в поверхность и обеспечивает отличное насыщение.

<br/> ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ;

<br/> Крытый и открытый,

<br/> В горизонтальном и вертикальном применении,

<br/> Для повышения адгезии перед нанесением клея, гипса и декоративной штукатурки,

<br/> При защите водопоглощающих поверхностей типа гипсокартона, гипсокартона, газобетона, ДСП, брикета от влаги,

<br/> В качестве грунтовки перед покраской и нанесением обоев.

<br/> Используется для повышения адгезии перед нанесением на старые поверхности.

<br/> ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

<br/> • Очень хорошо проникает в поверхность.

<br/> • Подготавливая прочную основу, связывает последний слой краски с поверхностью, снижает расход краски,

<br/> • Снижает водопоглощение штукатурки.

<br/> • Это также грунтовка с очень высокой адгезией к гидроизоляционным материалам на водной основе и шпаклевке стен.

<br/> области использования

<br/> В фундаментных и цокольных завесах зданий, как влагоизоляционный материал,

<br/> Терраса, крыша, кухня, ванная комната и т.д. в качестве гидроизоляционного материала в сухих или влажных деталях,

<br/> В качестве грунтовки под жидкие мембраны,

<br/> Применяется на бетонных, газобетонных, штукатурных, гипсовых и аналогичных необработанных стенах, старых промытых известью, окрашенных эмульсией старых внутренних и наружных окрашенных поверхностях.

<br/> ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ

<br/> Поверхность нанесения должна быть отверждена.

<br/> Очищение от масла, грязи, пыли, краски и т. д., препятствующие прилипанию к поверхности. Он должен быть свободен от каких-либо материалов.

<br/> Слабые части бетона должны быть отремонтированы, а рыхлые текстуры должны быть очищены.

<br/> Поверхности для нанесения должны быть сухими или слегка влажными.

<br/> Слои, которые уменьшают адгезию, такие как масло, жир, грязь, краска, цементный раствор, ржавчина, масло для плесени, солевые выделения, должны быть тщательно очищены перед нанесением.

<br/> Поверхности должны быть чистыми, прочными, свободными от носителя и свободных частиц.

<br/> Трещины и изломы на поверхности следует тщательно заделать ремонтными растворами и подготовить поверхность.

**CONCENTRATED PRIMER**

<br/> Is a water based, acrylic copolymer based concentrated primer with high penetration and adherence property.

<br/> **Description;**

<br/> The product is odorless, creates a binding bridge between paint and surface, maximizes adherence of paint on surface; decreases the absorbency of the surface.  It is also applied to prevents color waives occurring in top coat paint on surfaces with various characteristics of absorbency. The product will reduces the consumption of paint significantly. Performs high penetration ability plus the product is environmental friendly.

<br/> **Usage areas;**

<br/> Ideal as primer for exterior and interior surfaces like walls, ceilings, partition, etc. It can be applied on concrete, masonry, cement rendering, gypsum, etc.

<br/> **Application Details:**

<br/> The surface should be stable, firm, dry and free of dust, sand, loose old paint, laitance, dirt, grease and oil.

<br/> **Application prohibitions:**

<br/> Newly applied material should not be exposed to rain and frost for 24 hours.

<br/> Do not let transparent primers form a glass-like layer in applications on surfaces except the above stated ones and/or without combing and smoothing. <br/> Glossiness on surfaces where film layer was formed should be cleaned mechanically (such as sanding, scraping, etc.). Otherwise, cracking, blistering, roller brush traces and covering problems may occur. Apply in such a way that no film layer will be formed on the surface.

<br/> It should not be applied in rainy and foggy weather and in temperature below + 5 °C.

# ASTAR KONSENTLİ

<br/> Su əsaslı, akril kopolimer əsaslı konsentratlı astardır, yüksək nüfuz və yapışma xüsusiyyətinə malikdir.

<br/> **Təsvir;**

<br/> Məhsul qoxusuzdur, boya ilə səth arasında bağlayıcı körpü yaradır, boyanın səthə yapışmasını maksimum dərəcədə artırır; səthin absorbsiyasını azaldır. O, həmçinin müxtəlif uduculuq xüsusiyyətlərinə malik səthlərdə son qat boyada baş verən rəng dəyişmələrinin qarşısını almaq üçün tətbiq olunur. Məhsul boya istehlakını əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq. Yüksək nüfuzetmə qabiliyyətinə malikdir və məhsul ətraf mühitə uyğundur.

<br/> **İstifadə sahələri;**

<br/> Divarlar, tavanlar, arakəsmələr və s. kimi xarici və daxili səthlər üçün astar kimi idealdır. Beton, hörgü, sement render, gips və s. üzərinə tətbiq oluna bilər.

<br/> **Tətbiq təfərrüatları:**

<br/> Səth sabit, möhkəm, quru və toz, qum, boş köhnə boya, süd, kir, yağ və yağdan təmizlənməlidir.

<br/> **Tətbiq qadağaları:**

<br/> Yeni tətbiq olunan material 24 saat ərzində yağış və şaxtaya məruz qalmamalıdır.

<br/> Yuxarıda qeyd olunanlar istisna olmaqla, səthlərdə və/və ya daranmadan və hamarlanmadan tətbiqlərdə şəffaf astarların şüşəyə bənzər təbəqə əmələ gəlməsinə icazə verməyin. Film qatının əmələ gəldiyi səthlərdəki parlaqlıq mexaniki üsulla təmizlənməlidir (zımpara, qırıntı və s.). Əks halda çatlama, qabarma, rulon fırça izləri və örtmə problemləri yarana bilər. Səthdə heç bir film təbəqəsi əmələ gəlməyəcək şəkildə tətbiq edin.

<br/> Yağışlı və dumanlı havalarda və +5 °C-dən aşağı temperaturda tətbiq edilməməlidir.

20 ildən artıq təcrübəyə malik olan brendimiz su izolyasiya problemləri və döşəmə örtük sistemləri üçün texniki həllər istehsal edir. Qarşımıza qoyduğumuz ən mühüm məqsədlərdən biri dünyanın bütün coğrafi və iqlim bölgələrinə uyğun elmi və iqtisadi həllər təqdim etməkdir.

With more than 20 years' experience, our brand produces technical solutions for waterproofing problems and floor coating systems. One of our most important goals that we set in mind is to provide scientific and economic solutions that suit all geographical and climatic regions around the world.

Обладая более чем 20-летним опытом, наша торговая марка производит технические решения для проблем гидроизоляции и систем напольных покрытий. Одной из наших самых важных целей, которую мы поставили перед собой, является предоставление научных и экономических решений, подходящих для всех географических и климатических регионов мира.

Su əsaslı elastik suya davamlı materiallar

Water Based Elastic Water proofing materials

Эластичные гидроизоляционные материалы на водной основе